Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

п. Орловка Решением Совета депутатов

протяженность 1,1 км. Ермолаевского сельсовета

Убинского района Новосибирской области

шестого созыва от 24.03.2022 №57

(актуализация схем на 2022г.)

СКВ. насосн. станция

d 32

e300

d 40

e800

трубы

полиэтилен.- 1100 м. Схему составил И.И. Кремнева