Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

 п. Орловка Решением Совета депутатов

 протяженность 1,1 км. Ермолаевского сельсовета

 Убинского района Новосибирской области

 шестого созыва от 30.09.2022 №69

 (актуализация схем на 2023г.)

 СКВ. насосн. станция

 d 32

 e300

 d 40

 e800

трубы

полиэтилен.- 1100 м. Схему составил И.И. Кремнева