Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

d63-e100 с.Ермолаевка Постановлением администрации Ермолаевского

протяженность 4,5 км сельсовета Убинского района Новосибирской

области от 26.02.2024 №11-ПА

живот.ферма СКВ.насосн.станция (актуализация схем на 2025 г)

ртм тубы полиэтилен-d63- 2900 м

d63-e200 d63-e400 полиэтилен. d32-600 м

переулок чугун. d 114 -1000 м

d114-e200 d63 -e100 d63-e100 d63-e100

d32-e150 d114-e300 4

d114-e200

d32-e150

2 1

d63-e400 ул.Центральная

d63-e300 d63- e400 d63-e600

переулок

d63-200 АДМ школа кот ул. Школьная

d114-e300 d32-e300 Схему составил И.И.Кремнева