Схема системы водоснабжения УТВЕРЖДЕНА

 п. Орловка Постановлением администрации

 протяженность 1,1 км. Ермолаевского сельсовета

 Убинского района Новосибирской области

 от 26.02.2024 №11-па

 (актуализация схем на 2025г.)

 СКВ. насосн. станция

 d 32

 e300

 d 40

 e800

трубы

полиэтилен.- 1100 м. Схему составил И.И. Кремнева